**宫腔双极等离子电切镜附件招标参数**

|  |
| --- |
| **一、原装进口，与现有的主机（与奥林巴斯WB91051C相匹配）配套使用；** |
| **二、12度光学视管：4mm，可高温高压消毒，1根；** |
| **三、内管鞘：8mm，具有快速锁定装置，含ABS防堵塞系统，连续灌流，可保持手术视野清晰，1个；** |
| **四、外管鞘：8.5mm，可旋转，双旋阀，1个；** |
| **五、工作手件：被动式，1个。** |

备注：以上参数为必须满足的参数，不满足视为废标处理。

保修期：1年（所有配件、人工等全部免费）

**本项目最高投标限价:拾伍万元（￥150000.00元）**