**核酸提取仪技术参数**

★1、样本容量：1-96孔。

2、功能：全自动核酸提取。

3、原理：采用磁珠法提取原理。

★4、样本类型：血浆、血清、全血、拭子洗液、尿液等样本。

5、提取孔间差：CV≤5%。

★6、处理时间：≦60min。

7、磁珠回收率：≥95%。

8、断电保护：意外断电且恢复供电后，可选择继续运行实验。

9、处理体积：50uL-1000uL。

10、开机自检：开机自动初始化并温控自检。

11、自我清洁：具有内置可定时紫外消毒功能。

**核酸提取仪原装配套试剂数量及单价限价：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量（人份） | 单价限价（元/人份） |
| 核酸提取仪原装配套试剂 | 20000 | 13 |

**说明：**

**1、投报人的投报文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。**

**2、上述货物的采购文件技术参数中货物数量须满足要求，数量不可缺少。**

**3、若投报人所投产品为安徽省医药集中采购中心平台产品，要满足安徽省医药集中采购中心平台价格上传有关要求。**

**4、保修期：上述货物（除试剂外）须提供5年保修。**

**5、投报人应承诺中选后保证提供与核酸提取仪配套使用的0-10微升加样枪、0-200微升加样枪各两把；提供与核酸提取仪配套使用的吸头等所有耗材。（投报时应考虑此项费用，采购人不再另行支付）投报文件中提供承诺函加盖投报人公章。**

**6、投报人须在货物报价表中分别列明设备、试剂的价格，其中试剂报价须针对配套试剂表格中所列试剂分别报价，试剂须列明单套价格，且单价不得高于单价限价。**

**7、负责核酸提取仪与我院LIS连接的相关费用**

**本次采购最高投报限价：人民币玖拾捌万元整（￥980000.00元）**