**安庆市立医院南区耳鼻喉科安波澜睡眠检测仪维修服务技术参数及要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 谈判文件条目号 | 采购规格/商务条款 |
| 1 | 设备型号 | N7000 |
| 2 | 维修范围 | 1、故障简述：无法启动接收病人数据。2、故障简述及拟更换的配件仅做参考，投报单位可现场踏勘，如未踏勘视为认可。 |
| 3 | 投报人资质及业绩 | 投报人须具有医疗设备经营、维修、保养、装配、调试、技术服务等企业资格（即在营业执照中有注册）.营业执照须经年检有效。 |
| 4 | 维修质量保证 | 1、更换全新原厂通讯单元主控板一套、主逻辑芯片一个、PU单元连接线一根。（**投标文件中提供承诺函，格式自拟**）2、相同故障保修六个月3、维修效果需满足医院使用科室正常使用要求 |
| 5 | 配件质量要求 | 1、需要更换的损耗件及零备件**必须为本项目设备型号的原厂全新备件**，**维修后须出具证明**，以保障设备处于最佳运行状态。2、备件的来源必须符合国家相关法律法规 |
| 6 | 其他 | 付款方式：先服务后付款，保修期后结算。 |

**注：以上参数必须全部满足，否则按无效投标。**